
**RTC Test**


1. **測試方式和硬體環境**

Test\_rtc測試主要是將IT97X系列上所支援的internal RTC做單獨測試與模擬驗證

測試前須先確認板端有裝電池。如下圖



1. **Kconfig設定**
2. 選左側Peripheral後，勾選RTC Enable選項，並選擇用"itp\_rtc\_internal.c"



1. **測試結果**
2. 可在console看到印出sec值及usec值，大約每隔33000微秒會印出下一行。
3. Win32的版本是用來量測長時間誤差值的。長時間測試並與PC端時間比較，當大於或小於Sec\_Error(default=5s)時，會結束並得到相關數據，代表相隔多久時間，板端RTC會有Sec\_Error的誤差值。
4. **注意事項**

測試前，需先充電板端的電池才能夠做斷電測試。